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Драйвер модели весов DIGI SM80SX Ethernet.
Название драйвера модели весов DIGI SM80SX Ethernet заменено названием DIGI SM-Ethernet в связи с тем, что один и тот же протокол используется не только моделью DIGI SM80SX, но и множеством других моделей весов, соединение с которыми осуществляется по локальной сети.

Синхронизация даты и времени весов и компьютера.
Для моделей весов  DIGI SM-Ethernet добавлена функция синхронизация времени весов и компьютера.

Для включения синхронизации времени в процессе загрузки весов в диалоге настройки электронных весов: функция «Настройка->Настройка аппаратуры->Электронные весы», для весов модели «DIGI SM-Ethernet», на закладку «Свойства модели» добавлен флаг «Синхронизация даты и времени при загрузке». По умолчанию синхронизация отключена.
Для моделей весов DIGI SM 100 и SM 5100 используется отличный протокол загрузки даты и времени. Для синхронизации времени этих весов необходимо дополнительно установить флаг «модели DIGI SM 100, SM 5100».
Раскладка клавиатуры для моделей с 72, 96 и 120 клавишами.

В редактор раскладки клавиатуры добавлена возможность редактирования раскладки для моделей с 72, 96 и 120 клавишами. Раскладки с большим количеством клавиш можно также использовать для редактирования раскладки моделей с меньшим числом клавиш, если не превышать количество доступных клавиш.

Для раскладок с 72, 96 и 120 клавишами печать вкладыша недоступна. 

Поддержка весов DIGI SM 5000.

Весы модели DIGI SM 5000 используют кодировку текста ISO 8859-5, которая обычно применяется в ОС Linux. Для корректной работы с ними в диалоге настройки электронных весов: функция «Настройка->Настройка аппаратуры->Электронные весы», для весов модели «DIGI SM-Ethernet», на закладку «Свойства модели» добавлен выбор способа кодировки «ISO 8859-5 (DIGI SM 5000)». 

Процент глазури в замороженном товаре.

Для весов модели DIGI SM-Ethernet реализована загрузка процента глазури в весе замороженного товара. Процент глазури задается в разделе карточек складского учета на странице «Склад». В этом же разделе реализована функция установки значения глазури для множества карточек: кнопка «Обработать->Изменение карточки», атрибут «процент глазури».

Вес товара без глазури будет печататься в этикетке, только если это предусмотрено в формате этикетки весов.

Драйвер модели CheckWay.
В перечень поддерживаемых моделей весов добавлена модель CheckWay. Для модели реализована загрузка PLU, команда очистки PLU, загрузка файла формата этикетки и синхронизация времени при работе с весами через Ethernet.
Модель может загружаться по локальной сети или с использованием USB флеш накопителя. В последнем случае данные выгружаются в флеш накопитель, который, в свою очередь, необходимо подключить к весам перед их включением для автоматической загрузки данных. Синхронизация времени при работе через флеш накопитель не работает.
