Поддерживается ТСД 

M3 SM15X Версия Android 7.1.1 Сканер 2D.

CheckWay DT-92 (HT380K) Android 6.0. Сканер Honeywell 2D N3680 и N6603, 1D N4313
Для устройств со сканером Honeywell N6603 перечень типов считываемых штриховых кодов и установка параметров чтения штриховых кодов задается в программе ScanService.

Honeywell EDA50k, EDA50-111 сканер 2D

Caribe PL-45L (Manufacturer = "alps" DeviceName = "PDA" или "PL-45L") 2D.

Urovo DT-40 сканер 2D (тестировалась сборка SQ45_EN_XX_WE__DS__R01_U_2004 08_01)
RT-40 сканер 2D (сборка SQ47_EN_XX_WE__DS__R01_U_210317_01 и выше, на более ранних сборках неверно работает сканер при чтении кодов GS1) 

CheckWay DT-88 (модель m71, производитель Mobydata, Android 9, 2D сканер). Для работы сканера в приложении входим в приложение "ScanSettings" (пароль: 654321)/
Далее устанавливаем:
Settings->Barcode SendMode->Barcode SendMode = Broadcast
Settings->Scan Mode->Scan Mode = Normal
Settings->Formatting –> Invisible Filter Mode = All
Barcode->EAN8 –> Send checksum: = Open
Пароль для включения отладки по USB:  0016149


CheckWay DT-94 (JB-380D) 2D со сканером N3680 и со сканером N6603.

CheckWay DT-99 (IWRIST i9, производитель Шень жень Jason i9) 2D
CheckWay DT-99 (k62v1_64_bsp, производитель alps)  2D
ChWayDT-99-2D. (F20, производитель F20)

