Поддерживается ТСД 

M3 SM15X Версия Android 7.1.1 Сканер 2D.

CheckWay DT-92 (HT380K) Android 6.0. Сканер Honeywell 2D N3680 и N6603, 1D N4313
Для устройств со сканером Honeywell N6603 перечень типов считываемых штриховых кодов и установка параметров чтения штриховых кодов задается в программе ScanService.

Honeywell EDA50k, EDA50-111 сканер 2D

Caribe PL-45L (Manufacturer = "alps" DeviceName = "PDA" или "PL-45L") 2D.

Urovo DT-40 сканер 2D (тестировалась сборка SQ45_EN_XX_WE__DS__R01_U_2004 08_01)
RT-40 сканер 2D (сборка SQ47_EN_XX_WE__DS__R01_U_210317_01 и выше, на более ранних сборках неверно работает сканер при чтении кодов GS1) 
DT-50

CheckWay DT-88 (модель m71, производитель Mobydata, Android 9, 2D сканер). Для работы сканера в приложении входим в приложение "ScanSettings" (пароль: 654321)/
Далее устанавливаем:
Settings->Barcode SendMode->Barcode SendMode = Broadcast
Settings->Scan Mode->Scan Mode = Normal
Settings->Formatting –> Invisible Filter Mode = All
Barcode->EAN8 –> Send checksum: = Open
Пароль для включения отладки по USB:  0016149


CheckWay DT-94 (JB-380D) 2D со сканером N3680 и со сканером N6603.

CheckWay DT-99 (IWRIST i9, производитель Шень жень Jason i9) 2D Андроид 7
CheckWay DT-99 (Mediatek, k62v1_64_bsp, производитель alps)  2D Андроид 9
ChWayDT-99-2D. (F20, производитель F20)

Mertech SEUIC Q9 (модель AUTOID Q9) 2D
Mertech SEUIC (модель CRUISE Ge2) 2D Андроид 10
Mertech Movfast модель S40 (Андроид 13 2D сканер)
Mertech Movfast модель S55 (Андроид 13 2D сканер).
Настройка сканера Mertech Movfast: 
- в приложении BarcodeUtility выбираем опцию Function Settings
- для параметра Barcode data output mode устанавливаем значение: Output to broadcast
- для параметра Scan Result Action устанавливаем значение: com.xcheng.scanner.action.BARCODE_DECODING_BROADCAST
- для параметра Scan Result Data Key устанавливаем значение: EXTRA_BARCODE_DECODING_DATA


Mindeo MS8389 (M40) 2D Андроид 11

